*Приложение 1*

Технически изисквания

към обекта на поръчката

І. Предвижда се извършване на ремонт на покрива на сектори А, В и С, предоставени за нуждите на Дом за стари хора, в съответствие с количествата и обема, отразени в ККС – *Приложение 2 ,* включващ:

1. СЕК 11.995 - полагане на армирана циментова замазка за наклони по покриви;
2. СЕК 15.406 - грундиране на плоскости за хидроизолация;
3. СЕК 15.414 - хидроизолация от един пласт битумна мушама 3,5 кг./кв.м. на газопламъчно залепване;
4. СЕК 15.418 - хидроизолация от един пласт битумна мушама 4,5 кг./кв.м. с посипка на газопламъчно залепване;
5. СЕК 07.829 - демонтиране на шапки по бордове;
6. СЕК 07.817 - направа и монтаж на профилирани щорцове от поцинкована ламарина, при ремонти ;
7. СЕК 08.803 - обшивка на покрив, корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина 0,5 мм., при ремонти.

ІІ. Изпълнителят се задължава при изпълнение на всички дейности по обекта да спазва действащото законодателство и да гарантира извършването на СМР съгласно изискванията на действащата нормативна уредба в отрасъл “Строителство”.

ІІІ. Изисквания към участниците в процедурата:

1. Да имат регистрация по ЗДДС;

2. Да имат регистрация в Регистъра на строителната камара;

3. Да представят списък за строителен опит на подобни обекти;

4. Да представят препоръка от предишни възложители на подобна поръчка.